

Se estudió ópticamente la dispersión de un colorante en flujos de fluidos newtonianos y reofluidizantes en dos fracturas modelos rugosas y transparentes. Se analizó la evolución del frente de desplazamiento en función del tiempo y de la velocidad media $U$. Para rugosidades monodispersas y distribuidas aleatoriamente, el ancho del frente $\Delta x$ crece según un comportamiento difusivo ($\Delta x \propto  t^{0.5}$) y está caracterizado por una dispersividad $l_d$. Para velocidades bajas, $l_d \simeq$ cte.: la dispersión está dominada por las fluctuaciones espaciales de la velocidad y se amplifica para los fluidos reofluidizantes; a velocidades altas, $l_d$ crece con $U$ debido a la dispersión de Taylor, en menor proporción para los fluidos reofluidizantes. En el caso de una fractura constituida por superficies autoafines complementarias con un desplazamiento relativo perpendicular a la dirección de flujo, se evidencian canales macroscópicos de flujo que se extienden paralelos a $U$: el ancho global del frente aumenta li\-neal\-men\-te con el tiempo y de manera más acentuada en el caso reofluidizante (desplazamiento convectivo). Sin embargo, el incremento del ancho local del frente resulta difusivo debido al predominio de la dispersión de Taylor.
